

**RESUMEN EJECUTIVO**

**LICITACIÓN PÚBLICA**

**ETAPA PRECALIFICACION**

**“SUMINISTRO DE EQUIPOS DE ILUMINACION”**

**6000003921**

**Noviembre 2017**

**CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE**

**GERENCIA ABASTECIMIENTO**

**PRECALIFICACION 6000003921, REQN. 13CC14R260**

**SUMINISTRO DE EQUIPOS DE ILUMINACION**

**PROYECTO: REEMPLAZO SISTEMA MOLINOS DE REPASO CONCENTRADORA – DIV. CHUQUICAMATA**

**RESUMEN EJECUTIVO**

**1. ALCANCE DEL SERVICIO**

La Corporación Nacional del Cobre de Chile le invita a participar en el proceso de Precalificación para el Suministro de Equipos de Iluminación para el Proyecto Reemplazo Sistema Molinos de Repaso Concentradora, División Chuquicamata del área Compras para Proyecto de la Dirección Abastecimiento.

**2. OBJETIVO**

Seleccionar a las empresas que cumplan con los parámetros de preselección indicados para suministrar los equipos de iluminación.

**3. ALCANCE**

Los materiales para el presente suministro son los que se indican en Anexo adjunto.

**4. PLAZO DE ENTREGA**

El plazo de entrega estimado es de 10 semanas para la totalidad de los equipos. Plazo contado desde la adjudicación.

**5. RECEPCION ANTECEDENTES DE PRECALIFICACION**

Para la presente licitación, se establecen las siguientes etapas:

- Etapa I: Precalificación.

- Etapa II: Calificación Oferta Técnica y Económica

**5. 1 PRECALIFICACION**

La Etapa I de Precalificación tiene como objetivo calificar las empresas que den cumplimiento a la totalidad de las condiciones establecidas en los formularios de precalificación, preseleccionándose aquellas que cumplan con el Criterio de Calificación.

Aquellas empresas que están en el Registro de Codelco y tienen interés en participar, serán incluidas siempre y cuando estén vigentes en los registros y que además suministren los bienes requeridos en la presente precalificación y deberán enviar antecedentes que demuestren ser proveedores de Equipos de Iluminación.

Las empresas que tienen interés en participar y que **No** están inscritas en ningún registro de Codelco, ya sea en el Registro de Proveedores y Contratistas (Regic) ó la que lo reemplace, éstas serán sometidas a una precalificación y serán evaluadas con los antecedentes preliminares que considera los siguientes aspectos:

|  |  |
| --- | --- |
| **Experiencia-Calidad** | **Calificación** |
| * Experiencia del proveedor en soluciones similares en la minería:3 referencias de negocios en los últimos 2 años. | **Cumple/No cumple** |
| * Certificación de Calidad: se evaluará Certificado de calidad actualizado. | **Cumple/No cumple** |
| * Carpeta tributaria los últimos 2 años. Se evaluará si la empresa ha tenido actividades tributarias en este período. | **Cumple/No cumple** |

**6. PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE PRECALIFICACION**

Para participar en este proceso de precalificación, los oferentes deberán enviar correo dirigido al gestor (a) Nancy Cortés C., E-mail: [ncort001@codelco.cl](mailto:ncort001@codelco.cl) con copia a [ccort048@codelco.cl](mailto:ccort048@codelco.cl), indicar en asunto: el número de la Licitación **6000003921** correspondiente a la Precalificación por Equipos de Iluminación, además indicar razón social y RUT de empresa.

Una vez recibido el correo, Codelco procederá a invitar a los oferentes para que presenten los formularios de precalificación a través del Portal de Compras de Codelco, SRM, la plataforma de licitaciones electrónicas de Codelco.

Los oferentes se deberán ajustar al Calendario del proceso de precalificación indicado en el punto 7 y deberán manifestar su intención de participar hasta el 21-11-2017 hasta las 11:00 hrs. A.M., Codelco enviará los antecedentes de precalificación el 21-11-2017, después de las 17:00 Hrs. en caso de recibir algún requerimiento fuera del itinerario, podría quedar fuera de la precalificación y será de su entera responsabilidad, dado que este proceso se rige por un cronograma que tiene hitos que cumplir.

**7. CALENDARIO DEL PROCESO DE PRECALIFICACION**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ACTIVIDAD** | **LUGAR** | **FECHA** | **HORA** |
| Publicación Página WEB de Codelco de informe ejecutivo | WEB CODELCO | 17-11-2017 |  |
| Comunicar Intención de Participación | Correos  [Ncort001@codelco.cl](mailto:Ncort001@codelco.cl)  [Ccort048@codelco.cl](mailto:Ccort048@codelco.cl) | 21-11-2017 | Hasta las 11:00 Hrs. A.M. |
| Invitación por el Portal de Compras | PORTAL DE COMPRAS | 21-11-2017 | Después de las 17:00 Hrs. |
| Recepción de Antecedentes de Precalificación | Vía Portal de Compras | 23.11.2017 | Hasta las 14:00 Hrs. |
| Resultado de Precalificacion | Vía correo electrónico a los proponentes | 28.11.2017 |  |

Cualquier alteración de este cronograma será comunicado oportunamente vía Portal de Compras a todos Proponentes.

Para continuar con el proceso del suministro de Equipos de luminariasy después de evaluar a los oferentes que presentaron los antecedentes en la etapa I de la precalificación, los proveedores que calificaron y cumplieron con los criterios de calificación serán invitados a participar y presentar Oferta Técnica y Económica en el Portal de Compras.

**ANEXO – MATERIALES PARA EL SUMINISTRO DE EQUIPOS DE LUMINARIAS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | | | | | | | |
| CÓDIGO MATERIAL | | | | | ITEM Nº | UNIDAD ITEM | CANTIDAD REQUERIDA | |  |
| 50064484 | | | | | 1 | UNIDAD | 32 | | **LUMINARIA LED TIPO CAMPANA INDUSTRIAL (HIGH BAY), OUTDOOR,**  **CON GANCHO PARA MONTAJE**  Voltaje: 220Vac, 50Hz.  Potencia ~200W alto rendimiento.  Protección: IP65  Min. Factor potencia.: 0,9  Con certificación SEC  Flujo lumínico: mayor a 20.000 lúmenes  Vida útil: 50.000 hrs |
| 50064485 | | | | | 2 | UNIDAD | 40 | | **PROYECTOR LED TIPO FLOOD LIGHT INDUSTRIAL**  HIGH QUALITY outdoor  Voltaje: 220Vac, 50Hz.  Potencia ~200 W alto rendimiento.  Protección: IP65  Min. Factor potencia.: 0,9  Con certificación SEC  Flujo lumínico: mayor a 20.000 lúmenes  Vida útil: 50000hrs |
| 50064486 | | | | | 3 | UNIDAD | 125 | | **EQUIPO ESTANCO LED TIPO COROLINE O SIMILAR, INDUSTRIAL HIGH QUALITY, CON KIT DE EMERGENCIA**  Voltaje: 220 Vac, 50 Hz.  Potencia ~41W alto rendimiento.  Protección: IP65  Min. Factor potencia.: 0,9  Con certificación SEC  Flujo lumínico: mayor a 4.000 lúmenes  Vida útil: 50.000 hrs |
| 50064487 | | | | | 4 | UNIDAD | 70 | | **LUMINARIA DE EMERGENCIA LED DE 2 FOCOS , INDUSTRIAL HIGH QUALITY**  Voltaje: 220Vac, 50Hz.  Potencia 2x21W alto endimiento.  Protección: IP65  Min. Factor potencia.: 0,9  Con certificación SEC  Flujo lumínico: mayor a 1.000 lúmenes  Vida útil: 50.000 hrs |
| 50064488 | | | | | 5 | UNIDAD | 120 | | **LUMINARIA ALUMBRADO PUBLICO LED, INDUSTRIAL HIGH QUALITY**  Voltaje: 220 Vac, 50 Hz.  Potencia ~100 W.  Protección: IP65.  Min. Factor potencia.: 0,9.  Con certificación SEC.  Flujo lumínico: mayor a 11.000 lúmenes.  Vida útil: 50.000 hrs. |
| 50064489 | | | | | 6 | UNIDAD | 10 | | **LUMINARIA ALUMBRADO PUBLICO LED, INDUSTRIAL HIGH QUALITY**  Voltaje: 220 Vac, 50 Hz.  Potencia ~210 W.  Protección: IP65.  Min. Factor potencia.: 0,9.  Con certificación SEC.  Flujo lumínico: mayor a 11.000 lúmenes.  Vida útil: 50.000 hrs. |
| 50064540 | | | | | 7 | UNIDAD | 11 | | **LUMINARIA WALLPACK LED**  **HIGH QUALITY**  Voltaje: 220Vac, 50Hz.  Potencia ~40W.  Protección: IP65  Min. Factor potencia.: 0,9  Con certificación SEC  Flujo lumínico: mayor a 3.000 lúmenes  Vida útil: 50000hrs |
| 50064541 | | | | | 8 | UNIDAD | 25 | | **LAMPARA MH-SAP (SODIO ALTA POTENCIA)**  DE 150 W, PARA LUMINARIA TIPO ALUMBRADO PUBLICO LUMENAX URBIS SAP 150 E.  Voltaje: 220 VAC, 50 Hz |
|  | | | | |  |  |  | |  |